
АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  _________ г. № ______
Об актуализации схемы теплоснабжения 

Осиновского муниципального образования 

Марксовского муниципального района 

Саратовской области


В соответствии с Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154, руководствуясь Уставом Марксовского муниципального района, администрация Марксовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Актуализировать схему теплоснабжения Осиновского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области, утвержденной постановлением администрации Марксовского муниципального района Саратовской области от 22 марта 2022 года № 531-н, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Воложка» и разместить на официальном сайте Марксовского муниципального района.


3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Марксовского муниципального района, курирующего сферу ЖКХ.
Глава Марксовского

муниципального района
                               

    В.С.  Прохорова

Приложение 

к постановлению администрации

Марксовского муниципального района

от  ______ г. № ____
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Паспорт схемы теплоснабжения

	Наименование Программы: 
	Схема теплоснабжения Осиновского МО Марксовского муниципального района Саратовской области 

	Основания для

разработки Схемы: 
	- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (Статья 23.Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей;

- Постановление Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

	Заказчик Схемы
	Администрация Марксовского муниципального района Саратовской области

	Основные разработчики Схемы:
	Администрация Марксовского муниципального района Саратовской области, ООО «Теплогазпроект», МУП «Тепло»

	Исполнители Программы:
	Администрация Марксовского муниципального района Саратовской области, МУП «Тепло»

	Цель формирования схемы: 
	Схема теплоснабжения является основным предпроектным документом по развитию системы теплоснабжения в поселении.

В схеме теплоснабжении:

- осуществлен анализ существующего положения и состояния системы теплоснабжения;

- дано технико-экономическое обоснование принимаемых решений по реконструкции, замене или модернизации основного оборудования для котельных, трасс тепловых сетей;

- дается обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности или в случае снижения тепловых нагрузок в рассматриваемый  срок  - порядок принятия решений и принимаемых мер и необходимых мероприятий. 

	Срок реализации Схемы:
	с 2023 г. по 2037 г.


Общие положения
1. Проект схемы теплоснабжения МО Осиновское Саратовской области на период до 2037 года (далее - Схема) разработан на основании договора и статей 6, 23 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении».
Основанием для разработки Схемы являются:

- Генеральный план Осиновского муниципального образования Марксовского района Саратовской области;
- материалы теплоснабжающих предприятий района (документация по источникам тепла, данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, конструктивные данные по сетям, эксплуатационная документация, документы по финансовой и хозяйственной деятельности, статистическая отчетность).

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения
1.1. Существующее состояние.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории 
Осиновского муниципального образования Марксовского района Саратовской области осуществляется по смешанной схеме. Индивидуальная жилая застройка, многоквартирные жилые дома и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы автономными газовыми теплогенераторами, негазифицированная застройка – печами на твердом топливе. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.
Социально значимые объекты, крупные общественные здания и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории Осиновского муниципального образования Марксовского района Саратовской области осуществляет МУП «Тепло».
Котельные МУП «Тепло» являются крупными потребителями ТЭР в жилищно-коммунальном комплексе Осиновского муниципального образования Марксовского района Саратовской области. Большой износ тепловых сетей приводит к перерасходу топлива и тепла, к завышенным затратам на текущее обслуживание. 
Среднегодовая выработка тепла котельными составляет ориентировочно 1942,829 Гкал/год, расход газа – 0,529049 млн. куб. м /год. 
Таблица № 1.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных

 фондов
	Потребители тепловой энергии
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025-2030
	2031-2037

	
	Объем, м3


	Отапливаемые площади (от централизованного теплоснабжения)
	122960
	122960
	122960
	122960
	122960
	47490,66
	47490,66
	47490,66

	Жилой фонд
	0


	0


	0


	0


	0


	0


	0


	0



	Зоны объектов социальной сферы и общественных зданий
	122960
	122960
	122960
	122960
	47490,66
	47490,66
	47490,66
	47490,66

	Зоны производственных зданий промышленных предприятий
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Таблица № 1.2. Объемы потребления тепловой мощности и приросты потребления тепловой мощности

	Потребители тепловой энергии
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024


	
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч



	Централизован-ное теплоснабже-ние
	Отопление


	ГВС
	Отопление


	ГВС
	Отопление


	ГВС
	Отопление


	ГВС
	Отопление


	ГВС
	Отопление


	ГВС

	
	1,06
	0


	1,06
	0


	1,06
	0


	1,06
	0


	1,06
	0


	0,87
	0



	Жилой фонд
	0


	0
	0


	0
	0


	0
	0


	0
	0


	0
	0


	0

	Зоны объектов социальной сферы и общественных зданий
	1,06
	0
	1,06
	0
	1,06
	0
	1,06
	0
	1,06
	0
	0,87
	0

	Зоны производственных зданий промышленных предприятий
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


 (продолжение)
	Потребители тепловой энергии
	2025-2030
	2030-2037


	
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч



	Централизованное теплоснабжение
	Отопление


	ГВС


	Отопление


	ГВС



	
	0,87
	0
	0,87
	0

	Жилой фонд
	0
	0
	0
	0

	Зоны объектов социальной сферы и общественных зданий
	0,87
	0
	0,87
	0

	Зоны производственных зданий промышленных предприятий
	0
	0
	0
	0


Таблица № 1.3. Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии

Вновь построенные здания планируется подключать к индивидуальным источникам теплоснабжения. 
	Потребители тепловой энергии
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024



	
	Объем годового потребления, тыс. Гкал



	Централизован-ное теплоснабже-ние
	Отопление


	ГВС
	Отопление


	ГВС
	Отопление


	ГВС
	Отопление


	ГВС
	Отопление


	ГВС
	Отопление


	ГВС

	
	12,233
	0
	12,233
	0
	12,233
	0
	12,233
	0
	12,233
	0
	1,739348
	0

	Жилой фонд
	0


	0
	0


	0
	0


	0
	0


	0
	0


	0
	0


	0

	Зоны объектов социальной сферы и общественных зданий
	12,233
	0
	12,233
	0
	12,233
	0
	12,233
	0
	12,233
	0
	1,739348
	0

	Зоны производственных зданий промышленных предприятий
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Индивидуальные источники теплоснабжения
	15,695
	5,5
	15,695
	5,5
	15,695
	5,5
	15,695
	5,5
	15,695
	5,5
	15,695
	5,5

	Жилой фонд
	14,195
	5,5
	14,195
	5,5
	14,195
	5,5
	14,195
	5,5
	14,195
	5,5
	14,195
	5,5

	Зоны объектов социальной сферы и общественных зданий
	1,50
	0
	1,50
	0
	1,50
	0
	1,50
	0
	1,50
	0
	1,50
	0

	Зоны производственных зданий промышленных предприятий
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


(продолжение)

	Потребители тепловой энергии
	2025-2030
	2030-2037


	
	Объем годового потребления, тыс. Гкал



	Централизованное теплоснабжение
	Отопление


	ГВС


	Отопление


	ГВС



	
	1,739348
	0
	1,739348
	0

	Жилой фонд
	0


	0
	0


	0

	Зоны объектов социальной сферы и общественных зданий
	1,739348
	0
	1,739348
	0

	Зоны производственных зданий промышленных предприятий
	0
	0
	0
	0

	Индивидуальные источники теплоснабжения
	15,695


	5,5
	15,695


	5,5

	Жилой фонд


	14,195
	5,5
	14,195
	5,5

	Зоны объектов социальной сферы и общественных зданий
	1,50
	0
	1,50
	0

	Зоны производственных зданий промышленных предприятий
	0
	0
	0
	0


Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

2.1. Радиус эффективного теплоснабжения.
Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в городах с учетом применения эффективного радиуса теплоснабжения. 
Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.
Перечень исходных данных для расчета радиуса эффективного теплоснабжения по каждой системе теплоснабжения 

	Система теплоснабжения
	Площадь зоны действия источника тепла по площадям кадастро-вых квар-талов, кв.км.
	Тепловая нагрузка источника теплоты, Гкал/ч.
	Среднее число абонентов
	Стои-мость тепловых сетей, млн.руб.
	Материаль-ная характеристика систем теплоснабжения,м 2
	Число часов использова-ния максимума тепловой нагрузки,ч.
	Стоимость электроэнергии для перекачки теплоносителя руб/кВт.ч.
	Расчет-ный перепад, темпера-тур, С
	Себес-тоимость выработки тепла, руб/Гкал

	Котельная № 32
	0,02043
	0,26
	5
	0,40
	71,926
	3240
	9,43
	25
	2284,98

	Котельная № 34
	0,01724
	0,26
	7
	0,28
	67,608
	3240
	9,43
	25
	2288,96

	Котельная № 38
	0,036
	0,24
	7
	0,12
	179,034
	3240
	9,43
	25
	2298,29

	Котельная № 46
	0,011
	0,19
	2
	0,14
	128,55
	3600
	7,49
	25
	1622

	Котельная № 47
	0,0182
	0,11
	3
	0,13
	28,86
	3240
	9,43
	25
	2303


Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения по каждой системе теплоснабжения 

	№ п/п
	Система теплоснабжения
	Среднее число абонентов на 1 кв.км
	Теплоплотность района, Гкал/час на кв.км 
	Переменная часть предельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб/Гкал
	Постоянная часть предельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб/Гкал*км
	Эффуктивный радиус теплоснабже-ния, Rэф.,км

	1
	Котельная № 32
	244,7
	12,7
	112,4
	117,1
	0,160

	2
	Котельная № 34
	406,0
	15,1
	112,5
	143,7
	0,030

	3
	Котельная № 38
	194,4
	6,7
	112,7
	115,8
	0,068

	4
	Котельная № 46
	181,8
	17,3
	112,3
	100,1
	0,026

	5
	Котельная № 47
	164,8
	6,0
	112,7
	164,6
	0,015


2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

Описание существующих зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии см. таблицу 3.2.

2.3. Перспективные и существующие балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки 
Таблица № 2.1. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

Котельная № 32
	Год
	Установленная тепловая 
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Доля собственных нужд
	Расход тепловой мощности на собственные нужды
	Тепловая мощность нетто
	Уровень потерь
	Потери мощности в тепловых сетях
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность)
	Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла

	
	мощность
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч

	2019
	0,600
	0,598
	1,80%
	0,011
	0,587
	9,90%
	0,058
	0,26
	0,269

	2020
	0,600
	0,598
	1,80%
	0,011
	0,587
	9,90%
	0,058
	0,26
	0,269

	2021
	0,600
	0,598
	1,80%
	0,011
	0,587
	9,90%
	0,058
	0,26
	0,269

	2022
	0,600
	0,598
	1,80%
	0,011
	0,587
	9,90%
	0,058
	0,26
	0,269

	2023
	0,300
	0,300
	1,80%
	0,005
	0,295
	5,00%
	0,015
	0,26
	0,020

	2024
	0,6
	0,598
	0,08%
	0,0005
	0,5975
	3,35%
	0,02
	0,26
	0,3175

	2025
	0,6
	0,598
	0,08%
	0,0005
	0,5975
	3,35%
	0,02
	0,26
	0,3175

	2026
	0,6
	0,598
	0,08%
	0,0005
	0,5975
	3,35%
	0,02
	0,26
	0,3175

	2027
	0,6
	0,598
	0,08%
	0,0005
	0,5975
	3,35%
	0,02
	0,26
	0,3175

	2028
	0,6
	0,598
	0,08%
	0,0005
	0,5975
	3,35%
	0,02
	0,26
	0,3175

	2029
	0,6
	0,598
	0,08%
	0,0005
	0,5975
	3,35%
	0,02
	0,26
	0,3175

	2030
	0,6
	0,598
	0,08%
	0,0005
	0,5975
	3,35%
	0,02
	0,26
	0,3175

	2031
	0,6
	0,598
	0,08%
	0,0005
	0,5975
	3,35%
	0,02
	0,26
	0,3175

	2032
	0,6
	0,598
	0,08%
	0,0005
	0,5975
	3,35%
	0,02
	0,26
	0,3175

	2033
	0,6
	0,598
	0,08%
	0,0005
	0,5975
	3,35%
	0,02
	0,26
	0,3175

	2034
	0,6
	0,598
	0,08%
	0,0005
	0,5975
	3,35%
	0,02
	0,26
	0,3175

	2035
	0,6
	0,598
	0,08%
	0,0005
	0,5975
	3,35%
	0,02
	0,26
	0,3175

	2036
	0,6
	0,598
	0,08%
	0,0005
	0,5975
	3,35%
	0,02
	0,26
	0,3175

	2037
	0,6
	0,598
	0,08%
	0,0005
	0,5975
	3,35%
	0,02
	0,26
	0,3175


Котельная № 34
	Год
	Установленная тепловая 
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Доля собственных нужд
	Расход тепловой мощности на собственные нужды
	Тепловая мощность нетто
	Уровень потерь
	Потери  мощности в тепловых сетях
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность)
	Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла

	
	мощность
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч

	2019
	0,900
	0,897
	1,80%
	0,016
	0,881
	9,90%
	0,087
	0,26
	0,534

	2020
	0,900
	0,897
	1,80%
	0,016
	0,881
	9,90%
	0,087
	0,26
	0,534

	2021
	0,900
	0,897
	1,80%
	0,016
	0,881
	9,90%
	0,087
	0,26
	0,534

	2022
	0,900
	0,897
	1,80%
	0,016
	0,881
	9,90%
	0,087
	0,26
	0,534

	2023
	0,300
	0,300
	1,80%
	0,005
	0,295
	5,00%
	0,015
	0,26
	0,020

	2024
	0,9
	0,897
	0,08%
	0,0007
	0,8963
	3,35%
	0,03
	0,26
	0,6063

	2025
	0,9
	0,897
	0,08%
	0,0007
	0,8963
	3,35%
	0,03
	0,26
	0,6063

	2026
	0,9
	0,897
	0,08%
	0,0007
	0,8963
	3,35%
	0,03
	0,26
	0,6063

	2027
	0,9
	0,897
	0,08%
	0,0007
	0,8963
	3,35%
	0,03
	0,26
	0,6063

	2028
	0,9
	0,897
	0,08%
	0,0007
	0,8963
	3,35%
	0,03
	0,26
	0,6063

	2029
	0,9
	0,897
	0,08%
	0,0007
	0,8963
	3,35%
	0,03
	0,26
	0,6063

	2030
	0,9
	0,897
	0,08%
	0,0007
	0,8963
	3,35%
	0,03
	0,26
	0,6063

	2031
	0,9
	0,897
	0,08%
	0,0007
	0,8963
	3,35%
	0,03
	0,26
	0,6063

	2032
	0,9
	0,897
	0,08%
	0,0007
	0,8963
	3,35%
	0,03
	0,26
	0,6063

	2033
	0,9
	0,897
	0,08%
	0,0007
	0,8963
	3,35%
	0,03
	0,26
	0,6063

	2034
	0,9
	0,897
	0,08%
	0,0007
	0,8963
	3,35%
	0,03
	0,26
	0,6063

	2035
	0,9
	0,897
	0,08%
	0,0007
	0,8963
	3,35%
	0,03
	0,26
	0,6063

	2036
	0,9
	0,897
	0,08%
	0,0007
	0,8963
	3,35%
	0,03
	0,26
	0,6063

	2037
	0,9
	0,897
	0,08%
	0,0007
	0,8963
	3,35%
	0,03
	0,26
	0,6063


Котельная № 38
	Год
	Установленная тепловая 
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Доля собственных нужд
	Расход тепловой мощности на собственные нужды
	Тепловая мощность нетто
	Уровень потерь
	Потери  мощности в тепловых сетях
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность)
	Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла

	
	мощность
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч

	2019
	1,100
	1,060
	1,80%
	0,019
	1,041
	9,90%
	0,103
	0,24
	0,698

	2020
	1,100
	1,060
	1,80%
	0,019
	1,041
	9,90%
	0,103
	0,24
	0,698

	2021
	1,100
	1,060
	1,80%
	0,019
	1,041
	9,90%
	0,103
	0,24
	0,698

	2022
	1,100
	1,060
	1,80%
	0,019
	1,041
	9,90%
	0,103
	0,24
	0,698

	2023
	1,100
	1,060
	1,80%
	0,019
	1,041
	9,90%
	0,103
	0,24
	0,698

	2024
	1,1
	1,06
	0,08%
	0,0009
	1,0591
	4,72%
	0,05
	0,24
	0,7691

	2025
	1,1
	1,06
	0,08%
	0,0009
	1,0591
	4,72%
	0,05
	0,24
	0,7691

	2026
	1,1
	1,06
	0,08%
	0,0009
	1,0591
	4,72%
	0,05
	0,24
	0,7691

	2027
	1,1
	1,06
	0,08%
	0,0009
	1,0591
	4,72%
	0,05
	0,24
	0,7691

	2028
	1,1
	1,06
	0,08%
	0,0009
	1,0591
	4,72%
	0,05
	0,24
	0,7691

	2029
	1,1
	1,06
	0,08%
	0,0009
	1,0591
	4,72%
	0,05
	0,24
	0,7691

	2030
	1,1
	1,06
	0,08%
	0,0009
	1,0591
	4,72%
	0,05
	0,24
	0,7691

	2031
	1,1
	1,06
	0,08%
	0,0009
	1,0591
	4,72%
	0,05
	0,24
	0,7691

	2032
	1,1
	1,06
	0,08%
	0,0009
	1,0591
	4,72%
	0,05
	0,24
	0,7691

	2033
	1,1
	1,06
	0,08%
	0,0009
	1,0591
	4,72%
	0,05
	0,24
	0,7691

	2034
	1,1
	1,06
	0,08%
	0,0009
	1,0591
	4,72%
	0,05
	0,24
	0,7691

	2035
	1,1
	1,06
	0,08%
	0,0009
	1,0591
	4,72%
	0,05
	0,24
	0,7691

	2036
	1,1
	1,06
	0,08%
	0,0009
	1,0591
	4,72%
	0,05
	0,24
	0,7691

	2037
	1,1
	1,06
	0,08%
	0,0009
	1,0591
	4,72%
	0,05
	0,24
	0,7691


Котельная № 46

	Год
	Установленная тепловая 
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Доля собственных нужд
	Расход тепловой мощности на собственные нужды
	Тепловая мощность нетто
	Уровень потерь
	Потери  мощности в тепловых сетях
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность)
	Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла

	
	мощность
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч

	2019
	0,750
	0,747
	1,80%
	0,013
	0,734
	9,90%
	0,073
	0,19
	0,471

	2020
	0,750
	0,747
	1,80%
	0,013
	0,734
	9,90%
	0,073
	0,19
	0,471

	2021
	0,750
	0,747
	1,80%
	0,013
	0,734
	9,90%
	0,073
	0,19
	0,471

	2022
	0,750
	0,747
	1,80%
	0,013
	0,734
	9,90%
	0,073
	0,19
	0,471

	2023
	0,750
	0,747
	1,80%
	0,013
	0,734
	9,90%
	0,073
	0,19
	0,471

	2024
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2025
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2026
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2027
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2028
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2029
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2030
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2031
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2032
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2033
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2034
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2035
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2036
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2037
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Котельная № 47
	Год
	Установленная тепловая мощность
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Доля собственных нужд
	Расход тепловой мощности на собственные нужды
	Тепловая мощность нетто
	Уровень потерь
	Потери  мощности в тепловых сетях
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность)
	Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла

	 
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч

	2019
	0,258
	0,255
	1,80%
	0,005
	0,250
	9,90%
	0,025
	0,11
	0,116

	2020
	0,258
	0,255
	1,80%
	0,005
	0,250
	9,90%
	0,025
	0,11
	0,116

	2021
	0,258
	0,255
	1,80%
	0,005
	0,250
	9,90%
	0,025
	0,11
	0,116

	2022
	0,258
	0,255
	1,80%
	0,005
	0,250
	9,90%
	0,025
	0,11
	0,116

	2023
	0,258
	0,255
	1,80%
	0,005
	0,250
	9,90%
	0,025
	0,11
	0,116

	2024
	0,258
	0,255
	0,12%
	0,0003
	0,2547
	3,53%
	0,009
	0,11
	0,1357

	2025
	0,258
	0,255
	0,12%
	0,0003
	0,2547
	3,53%
	0,009
	0,11
	0,1357

	2026
	0,258
	0,255
	0,12%
	0,0003
	0,2547
	3,53%
	0,009
	0,11
	0,1357

	2027
	0,258
	0,255
	0,12%
	0,0003
	0,2547
	3,53%
	0,009
	0,11
	0,1357

	2028
	0,258
	0,255
	0,12%
	0,0003
	0,2547
	3,53%
	0,009
	0,11
	0,1357

	2029
	0,258
	0,255
	0,12%
	0,0003
	0,2547
	3,53%
	0,009
	0,11
	0,1357

	2030
	0,258
	0,255
	0,12%
	0,0003
	0,2547
	3,53%
	0,009
	0,11
	0,1357

	2031
	0,258
	0,255
	0,12%
	0,0003
	0,2547
	3,53%
	0,009
	0,11
	0,1357

	2032
	0,258
	0,255
	0,12%
	0,0003
	0,2547
	3,53%
	0,009
	0,11
	0,1357

	2033
	0,258
	0,255
	0,12%
	0,0003
	0,2547
	3,53%
	0,009
	0,11
	0,1357

	2034
	0,258
	0,255
	0,12%
	0,0003
	0,2547
	3,53%
	0,009
	0,11
	0,1357

	2035
	0,258
	0,255
	0,12%
	0,0003
	0,2547
	3,53%
	0,009
	0,11
	0,1357

	2036
	0,258
	0,255
	0,12%
	0,0003
	0,2547
	3,53%
	0,009
	0,11
	0,1357

	2037
	0,258
	0,255
	0,12%
	0,0003
	0,2547
	3,53%
	0,009
	0,11
	0,1357


Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории МО Осиновское Марксовского муниципального района Саратовской области осуществляется по смешанной схеме. Индивидуальная жилая застройка оборудована индивидуальными газовыми теплогенераторами для отопления. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели. 

Социальная сфера и общественные здания МО Осиновское Марксовского муниципального района Саратовской области подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. 

Таблица № 3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

	Год
	Объем теплоносителя, тыс. м3
	Производительность водоподготовки, м3/ч

	
	Отопление
	Горячее водоснабжение
	ВСЕГО
	

	2019
	0,013
	0
	0,013
	3,31

	2020
	0,013
	0
	0,013
	3,31

	2021
	0,013
	0
	0,013
	3,31

	2022
	0,013
	0
	0,013
	3,31

	2023
	0,011
	0
	0,011
	3,28

	2024
	0,02329
	0
	0,02329
	3,28

	2025
	0,02329
	0
	0,02329
	3,28

	2026
	0,02329
	0
	0,02329
	3,28

	2027
	0,02329
	0
	0,02329
	3,28

	2028
	0,02329
	0
	0,02329
	3,28

	2029
	0,02329
	0
	0,02329
	3,28

	2030
	0,02329
	0
	0,02329
	3,28

	2031
	0,02329
	0
	0,02329
	3,28

	2032
	0,02329
	0
	0,02329
	3,28

	2033
	0,02329
	0
	0,02329
	3,28

	2034
	0,02329
	0
	0,02329
	3,28

	2035
	0,02329
	0
	0,02329
	3,28

	2036
	0,02329
	0
	0,02329
	3,28

	2037
	0,02329
	0
	0,02329
	3,28


Таблица № 3.2. Существующее максимальное удаление точки подключения потребителей от источника тепловой энергии

	Максимальное удаление точки подключения потребителей от источника тепловой энергии

	на север
	на восток
	на юг
	на запад

	Котельная № 32

	20
	150
	70
	77

	Котельная № 34

	60
	0
	64
	139

	Котельная № 38

	20
	0
	140
	226

	Котельная № 46

	70
	75
	60
	65

	Котельная № 47

	32
	119
	2
	32


На перспективу радиусом эффективного теплоснабжения МО Осиновское Марксовского муниципального района Саратовской области принят существующий радиус теплоснабжения.

В МО Осиновское Марксовского муниципального района Саратовской области предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения.

Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от индивидуальных источников. В связи с чем новое строительство котельных не планируется.

В МО Осиновское Марксовского муниципального района Саратовской области:

- не предусмотрены меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

- не предусмотрены меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим;

- предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

В соответствии со СНиП 41-02-2003 регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии предусматривается по нагрузке отопления или по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения согласно графику изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха. Теплоснабжающая организация МО Осиновское Марксовского муниципального района Саратовской области  планирует эксплуатировать котельные исходя из внутреннего расчетного температурного графика 95/70°С. 

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселений.

Выполненный анализ разработанной схемы теплоснабжения показал: 

• имеющиеся по факту резервы располагаемой тепловой мощности во всех котельных; 

• отсутствует перспективный прирост тепловой нагрузки; 

• целесообразность рассмотрения существующих котельных в качестве теплоисточников для теплоснабжения перспективных потребителей; 

• все рассматриваемые системы теплоснабжения (относительно котельных) расположены обособленно относительно друг друга и поэтому для каждой из них будет целесообразно рассмотреть индивидуальный вариант развития. 

В качестве основного варианта развития систем теплоснабжения Осиновского муниципального образования будет вариант поддержания их нормальной работоспособности и эффективности с проведением необходимых для этого текущих и капитальных ремонтов оборудования и тепловых сетей. 

Предполагается, что в котельных реализуются мероприятия, позволяющие исключить (снизить) существующие технические и технологические проблемы, а также повысить эффективность работы теплоисточников. 

При любом варианте развития для повышения эффективности и надежности работы котельных необходимы следующие мероприятия: 

- модернизация систем отпуска тепловой энергии, с использованием новых сетевых насосов (по возможности с частотным регулированием), соответствующих подключенной тепловой нагрузке; 

- обследование систем газовоздушных трактов котельных на предмет устранения мест сверхнормативных присосов; 

- в модульных котельных установка модульных систем химводоподготовки для удаления солей жесткости и умягчения воды (с наполнением ионообменными смолами с системой регенерации); 

- установка приборов учёта выработки и отпуска тепловой энергии; 

- восстановление штатных КИПиА; 

- наладка режимов работы котлов и тепловых схем котельных. 
Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.
5.1. Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.

Учитывая, что Генеральным планом МО Осиновское Марксовского муниципального района Саратовской области предусмотрено изменение схемы теплоснабжения мунициапального образования в радиусе действия существующих котельных, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Поэтому новое строительство котельных не планируется.
5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

В соответствии с Генеральным планом Осиновского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии отсутствуют.
5.3. Предолжения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения отсутсвуют. 
5.4. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

В соответствии с Генеральным планом Осиновского муниципального образования Марксовского района Саратовской области меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно представлены в таблице 4.1.

Таблица № 4.1.

	Адрес объекта
	Мероприятия
	Цели реализации мероприятия
	Год реализации мероприятий

	Котельная № 46
	Консервация котельной с установкой у потребителей индивидуального источника тепла
	Ликвидация убыточной, выработавшей ресурс котельной
	2023


5.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.
В соответствии с Генеральным планом Осиновского муниципального образования Марксовского района Саратовской области меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.

5.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим.
Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим не предусмотрены.

5.7. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.
Учитывая, что Генеральным планом Осиновского муниципального образования Марксовского района Саратовской области предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, будут иметь следующий вид:
Таблица № 4.2.
	№ п/п
	Наименование котельной
	Установленная мощность, Гкал/час
	Подключенная нагрузка, Гкал/час

	1
	Котельная № 32
	0,600
	0,26

	2
	Котельная № 34
	0,900
	0,26

	3
	Котельная № 38
	1,100
	0,24

	4
	Котельная № 46
	-
	-

	5
	Котельная № 47
	0,258
	0,11


5.8. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения.
Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии.
ГРАФИК

зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха, для всех котельных: 

(температурный график 95 – 70 0С)

	Текущая температура наружного воздуха, 0С
	Температура сетевой воды, 0С
	Текущая температура наружного воздуха, 0С


	Температура сетевой воды, 0С

	
	Подающий трубопровод
	Обратный трубопровод
	
	Подающий трубопровод
	Обратный

трубопровод

	8
	40
	34
	-11
	71
	55

	7
	41
	35
	-12
	72
	56

	6
	43
	37
	-13
	73
	57

	5
	45
	38
	-14
	75
	58

	4
	47
	39
	-15
	76
	59

	3
	48
	40
	-16
	78
	59

	2
	50
	41
	-17
	79
	60

	1
	52
	42
	-18
	81
	61

	0
	53
	44
	-19
	82
	62

	-1
	55
	45
	-20
	84
	63

	-2
	57
	46
	-21
	85
	64

	-3
	58
	47
	-22
	87
	65

	-4
	60
	48
	-23
	88
	66

	-5
	61
	49
	-24
	89
	67

	-6
	63
	50
	-25
	91
	67

	-7
	64
	51
	-26
	92
	68

	-8
	66
	52
	-27
	94
	69

	-9
	67
	53
	-28
	95
	70

	-10
	69
	54
	
	
	


5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности.
Таблица № 4.3. 
	№ п/п
	Наименование котельной
	Установленная мощность, Гкал/час
	Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/час

	1
	Котельная № 32
	0,600
	0,3

	2
	Котельная № 34
	0,900
	0,3

	3
	Котельная № 38
	1,100
	0,4

	4
	Котельная № 46
	-
	-

	5
	Котельная № 47
	0,258
	0,258


Раздел 6. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего теплоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.

В соответствие с Требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения раздел 6 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем в закрытые системы горячего водоснабжения» содержит:
а) технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения; 

б) выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии; 

в) предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения; 

г) расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения; 

д) оценку целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения; 

е) предложения по источникам инвестиций. 

Схема теплоснабжения содержит описание актуальных изменений в предложениях по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию переоборудованных центральных и индивидуальных тепловых пунктов.

6.1. Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения.

В Осиновском муниципальном образовании Марксовского муниципального района отсутствуют потребители, подключенные по открытой схеме горячего водоснабжения. 

Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения не требуется.

6.2. Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии.

В Осиновском муниципальном образовании Марксовского муниципального района отсутствуют потребители, подключенные по открытой схеме горячего водоснабжения. 

Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии не требуется.

6.3. Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения. 

В Осиновском муниципальном образовании Марксовского муниципального района отсутствуют потребители, подключенные по открытой схеме горячего водоснабжения. 

Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения не разрабатывались. 

6.4. Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения.

В Осиновском муниципальном образовании Марксовского муниципального района отсутствуют потребители, подключенные по открытой схеме горячего водоснабжения. 

Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения не производился. 

6.5. Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения. 

В Осиновском муниципальном образовании Марксовского муниципального района отсутствуют потребители, подключенные по открытой схеме горячего водоснабжения. 

Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения не выполнялась. 

6.6. Предложения по источникам инвестиций. 

В Осиновском муниципальном образовании Марксовского муниципального района отсутствуют потребители, подключенные по открытой схеме горячего водоснабжения. Предложения по источникам инвестиций не разрабатывались.

6.7. Описание актуальных изменений в предложениях по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию переоборудованных центральных и индивидуальных тепловых пунктов.

Описание актуальных изменений в предложениях по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию переоборудованных центральных и индивидуальных тепловых пунктов не выполнялось.

Раздел 7. Предложения по новому строительству и реконструкции  тепловых сетей.

7.1. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны  с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).
Учитывая, что Генеральным планом МО Осиновское Марксовского муниципального района Саратовской области предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, но по данному направлению новое строительство тепловых сетей не планируется. 
7.2. Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.
Новое строительство тепловых сетей не планируется.

7.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом МО Осиновское Марксовского муниципального района Саратовской области предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, но новое строительство тепловых сетей по данному направлению не планируется. Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, также не предусмотрена.

7.4. Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям.
Учитывая, что Генеральным планом Осиновского муниципального образования Марксовского района Саратовской области предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, то новое строительство и реконструкции тепловых сетей по данному направлению для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения не планируется. 
7.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.
Учитывая, что Генеральным планом Осиновского муниципального образования Марксовского района Саратовской области предусмотрено изменение схемы теплоснабжения и учитывая необходимость данных мероприятий предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения – на территории Осиновского муниципального образования Марксовского района нет таких объектов.
Раздел 8. Перспективные топливные балансы.

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода.

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива.

Таблица № 6.1. Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения

Котельная № 32
	Год
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Объем производства тепловой энергии в год
	Характеристика и наименование основного топлива
	Низшая теплота сгорания
	Калорийный коэффициент топлива
	Факт - годовой расход основного топлива
	Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	Фактический удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии
	Резервное топливо

	
	
	
	
	
	
	Условного топлива
	Натурального топлива
	
	
	

	
	Гкал/ч
	тыс. Гкал
	
	ккал/кг                       (ккал/куб. нм)
	ккал/нм3
	т у.т
	тыс. м3;  т
	кг у.т./Гкал
	кг у.т./Гкал
	куб. м/Гкал
	

	2020
	0,598
	3,001
	газ
	7000
	8235
	569,617
	493,60
	180,7
	189,84
	164,51
	не предусм.

	2021
	0,598
	3,001
	газ
	7000
	8235
	569,617
	493,60
	180,7
	189,84
	164,51
	не предусм.

	2022
	0,598
	3,001
	газ
	7000
	8235
	569,617
	493,60
	180,7
	189,84
	164,51
	не предусм.

	2023
	0,300
	3,001
	газ
	7000
	8235
	510,087
	442,02
	180,7
	170,00
	147,31
	не предусм.

	2024
	0,300
	0,412
	газ
	7600
	8379
	67,9
	57
	164,81
	165,58
	139,1
	не предусм.

	2025
	0,300
	0,412
	газ
	7600
	8379
	67,9
	57
	164,81
	165,58
	139,1
	не предусм.

	2026
	0,300
	0,412
	газ
	7600
	8379
	67,9
	57
	164,81
	165,58
	139,1
	не предусм.

	2027
	0,300
	0,412
	газ
	7600
	8379
	67,9
	57
	164,81
	165,58
	139,1
	не предусм.

	2028
	0,300
	0,412
	газ
	7600
	8379
	67,9
	57
	164,81
	165,58
	139,1
	не предусм.

	2029
	0,300
	0,412
	газ
	7600
	8379
	67,9
	57
	164,81
	165,58
	139,1
	не предусм.

	2030
	0,300
	0,412
	газ
	7600
	8379
	67,9
	57
	164,81
	165,58
	139,1
	не предусм.

	2031
	0,300
	0,412
	газ
	7600
	8379
	67,9
	57
	164,81
	165,58
	139,1
	не предусм.

	2032
	0,300
	0,412
	газ
	7600
	8379
	67,9
	57
	164,81
	165,58
	139,1
	не предусм.

	2033
	0,300
	0,412
	газ
	7600
	8379
	67,9
	57
	164,81
	165,58
	139,1
	не предусм.

	2034
	0,300
	0,412
	газ
	7600
	8379
	67,9
	57
	164,81
	165,58
	139,1
	не предусм.

	2035
	0,300
	0,412
	газ
	7600
	8379
	67,9
	57
	164,81
	165,58
	139,1
	не предусм.

	2036
	0,300
	0,412
	газ
	7600
	8379
	67,9
	57
	164,81
	165,58
	139,1
	не предусм.

	2037
	0,300
	0,412
	газ
	7600
	8379
	67,9
	57
	164,81
	165,58
	139,1
	не предусм.


Котельная № 34
	Год
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Объем производства тепловой энергии в год
	Характеристика и наименование основного топлива
	Низшая теплота сгорания
	Калорийный коэффициент топлива
	Факт - годовой расход основного топлива
	Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	Фактический удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии
	Резервное топливо

	
	
	
	
	
	
	Условного топлива
	Натурального топлива
	
	
	

	
	Гкал/ч
	тыс. Гкал
	
	ккал/кг                       (ккал/куб. нм)
	ккал/нм3
	т у.т
	тыс. м3;  т
	кг у.т./Гкал
	кг у.т./Гкал
	куб. м/Гкал
	

	2020
	0,897
	3,001
	газ
	7000
	8235
	720,93
	624,73
	160,5
	240,27
	208,21
	не предусм.

	2021
	0,897
	3,001
	газ
	7000
	8235
	720,93
	624,73
	160,5
	240,27
	208,21
	не предусм.

	2022
	0,897
	3,001
	газ
	7000
	8235
	720,93
	624,73
	160,5
	240,27
	208,21
	не предусм.

	2023
	0,300
	3,001
	газ
	7000
	8235
	660,11
	572,02
	160,5
	220,00
	190,64
	не предусм.

	2024
	0,897
	0,647
	газ
	7600
	8379
	106,6
	89,6
	164,81
	165,58
	139,1
	не предусм.

	2025
	0,897
	0,647
	газ
	7600
	8379
	106,6
	89,6
	164,81
	165,58
	139,1
	не предусм.

	2026
	0,897
	0,647
	газ
	7600
	8379
	106,6
	89,6
	164,81
	165,58
	139,1
	не предусм.

	2027
	0,897
	0,647
	газ
	7600
	8379
	106,6
	89,6
	164,81
	165,58
	139,1
	не предусм.

	2028
	0,897
	0,647
	газ
	7600
	8379
	106,6
	89,6
	164,81
	165,58
	139,1
	не предусм.

	2029
	0,897
	0,647
	газ
	7600
	8379
	106,6
	89,6
	164,81
	165,58
	139,1
	не предусм.

	2030
	0,897
	0,647
	газ
	7600
	8379
	106,6
	89,6
	164,81
	165,58
	139,1
	не предусм.

	2031
	0,897
	0,647
	газ
	7600
	8379
	106,6
	89,6
	164,81
	165,58
	139,1
	не предусм.

	2032
	0,897
	0,647
	газ
	7600
	8379
	106,6
	89,6
	164,81
	165,58
	139,1
	не предусм.

	2033
	0,897
	0,647
	газ
	7600
	8379
	106,6
	89,6
	164,81
	165,58
	139,1
	не предусм.

	2034
	0,897
	0,647
	газ
	7600
	8379
	106,6
	89,6
	164,81
	165,58
	139,1
	не предусм.

	2035
	0,897
	0,647
	газ
	7600
	8379
	106,6
	89,6
	164,81
	165,58
	139,1
	не предусм.

	2036
	0,897
	0,647
	газ
	7600
	8379
	106,6
	89,6
	164,81
	165,58
	139,1
	не предусм.

	2037
	0,897
	0,647
	газ
	7600
	8379
	106,6
	89,6
	164,81
	165,58
	139,1
	не предусм.


Котельная № 38
	Год
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Объем производства тепловой энергии в год
	Характеристика и наименование основного топлива
	Низшая теплота сгорания
	Калорийный коэффициент топлива
	Факт - годовой расход основного топлива
	Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	Фактический удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии
	Резервное топливо

	
	
	
	
	
	
	Условного топлива
	Натурального топлива
	
	
	

	
	Гкал/ч
	тыс. Гкал
	
	ккал/кг                       (ккал/куб. нм)
	ккал/нм3
	т у.т
	тыс. м3;  т
	кг у.т./Гкал
	кг у.т./Гкал
	куб. м/Гкал
	

	2020
	1,060
	2,770
	газ
	7000
	8235
	695,08
	602,33
	180,7
	250,96
	217,47
	не предусм.

	2021
	1,060
	2,770
	газ
	7000
	8235
	695,08
	602,33
	180,7
	250,96
	217,47
	не предусм.

	2022
	1,060
	2,770
	газ
	7000
	8235
	695,08
	602,33
	180,7
	250,96
	217,47
	не предусм.

	2023
	1,060
	2,770
	газ
	7000
	8235
	695,08
	602,33
	180,7
	250,96
	217,47
	не предусм.

	2024
	1,06
	0,591
	газ
	7600
	8379
	97,4
	81,8
	164,81
	165,58
	139,1
	не предусм.

	2025
	1,06
	0,591
	газ
	7600
	8379
	97,4
	81,8
	164,81
	165,58
	139,1
	не предусм.

	2026
	1,06
	0,591
	газ
	7600
	8379
	97,4
	81,8
	164,81
	165,58
	139,1
	не предусм.

	2027
	1,06
	0,591
	газ
	7600
	8379
	97,4
	81,8
	164,81
	165,58
	139,1
	не предусм.

	2028
	1,06
	0,591
	газ
	7600
	8379
	97,4
	81,8
	164,81
	165,58
	139,1
	не предусм.

	2029
	1,06
	0,591
	газ
	7600
	8379
	97,4
	81,8
	164,81
	165,58
	139,1
	не предусм.

	2030
	1,06
	0,591
	газ
	7600
	8379
	97,4
	81,8
	164,81
	165,58
	139,1
	не предусм.

	2031
	1,06
	0,591
	газ
	7600
	8379
	97,4
	81,8
	164,81
	165,58
	139,1
	не предусм.

	2032
	1,06
	0,591
	газ
	7600
	8379
	97,4
	81,8
	164,81
	165,58
	139,1
	не предусм.

	2033
	1,06
	0,591
	газ
	7600
	8379
	97,4
	81,8
	164,81
	165,58
	139,1
	не предусм.

	2034
	1,06
	0,591
	газ
	7600
	8379
	97,4
	81,8
	164,81
	165,58
	139,1
	не предусм.

	2035
	1,06
	0,591
	газ
	7600
	8379
	97,4
	81,8
	164,81
	165,58
	139,1
	не предусм.

	2036
	1,06
	0,591
	газ
	7600
	8379
	97,4
	81,8
	164,81
	165,58
	139,1
	не предусм.

	2037
	1,06
	0,591
	газ
	7600
	8379
	97,4
	81,8
	164,81
	165,58
	139,1
	не предусм.


Котельная № 46

	Год
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Объем производства тепловой энергии в год
	Характеристика и наименование основного топлива
	Низшая теплота сгорания
	Калорийный коэффициент топлива
	Факт - годовой расход основного топлива
	Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	Фактический удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии
	Резервное топливо

	
	
	
	
	
	
	Условного топлива
	Натурального топлива
	
	
	

	
	Гкал/ч
	тыс. Гкал
	
	ккал/кг                       (ккал/куб. нм)
	ккал/нм3
	т у.т
	тыс. м3;  т
	кг у.т./Гкал
	кг у.т./Гкал
	куб. м/Гкал
	

	2020
	0,747
	2,193
	газ
	7000
	8235
	299,78
	259,78
	180,5
	136,72
	118,47
	не предусм.

	2021
	0,747
	2,193
	газ
	7000
	8235
	299,78
	259,78
	180,5
	136,72
	118,47
	не предусм.

	2022
	0,747
	2,193
	газ
	7000
	8235
	299,78
	259,78
	180,5
	136,72
	118,47
	не предусм.

	2023
	0,747
	2,193
	газ
	7000
	8235
	299,78
	259,78
	180,5
	136,72
	118,47
	не предусм.

	2024
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2025
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2026
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2027
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2028
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2029
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2030
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2031
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2032
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2033
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2034
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2035
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2036
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2037
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Котельная № 47
	Год
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Объем производства тепловой энергии в год
	Характеристика и наименование основного топлива
	Низшая теплота сгорания
	Калорийный коэффициент топлива
	Факт - годовой расход основного топлива
	Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	Фактический удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии
	Резервное топливо

	
	
	
	
	
	
	Условного топлива
	Натурального топлива
	
	
	

	
	Гкал/ч
	тыс. Гкал
	
	ккал/кг                       (ккал/куб. нм)
	ккал/нм3
	т у.т
	тыс. м3;  т
	кг у.т./Гкал
	кг у.т./Гкал
	куб. м/Гкал
	

	2020
	0,255
	1,269
	газ
	7000
	8235
	255,06
	221,02
	187,3
	200,92
	174,11
	не предусм.

	2021
	0,255
	1,269
	газ
	7000
	8235
	255,06
	221,02
	187,3
	200,92
	174,11
	не предусм.

	2022
	0,255
	1,269
	газ
	7000
	8235
	255,06
	221,02
	187,3
	200,92
	174,11
	не предусм.

	2023
	0,255
	1,269
	газ
	7000
	8235
	255,06
	221,02
	187,3
	200,92
	174,11
	не предусм.

	2024
	0,255
	0,291
	газ
	7600
	8379
	47,9
	40,3
	164,81
	165,58
	139,1
	не предусм.

	2025
	0,255
	0,291
	газ
	7600
	8379
	47,9
	40,3
	164,81
	165,58
	139,1
	не предусм.

	2026
	0,255
	0,291
	газ
	7600
	8379
	47,9
	40,3
	164,81
	165,58
	139,1
	не предусм.

	2027
	0,255
	0,291
	газ
	7600
	8379
	47,9
	40,3
	164,81
	165,58
	139,1
	не предусм.

	2028
	0,255
	0,291
	газ
	7600
	8379
	47,9
	40,3
	164,81
	165,58
	139,1
	не предусм.

	2029
	0,255
	0,291
	газ
	7600
	8379
	47,9
	40,3
	164,81
	165,58
	139,1
	не предусм.

	2030
	0,255
	0,291
	газ
	7600
	8379
	47,9
	40,3
	164,81
	165,58
	139,1
	не предусм.

	2031
	0,255
	0,291
	газ
	7600
	8379
	47,9
	40,3
	164,81
	165,58
	139,1
	не предусм.

	2032
	0,255
	0,291
	газ
	7600
	8379
	47,9
	40,3
	164,81
	165,58
	139,1
	не предусм.

	2033
	0,255
	0,291
	газ
	7600
	8379
	47,9
	40,3
	164,81
	165,58
	139,1
	не предусм.

	2034
	0,255
	0,291
	газ
	7600
	8379
	47,9
	40,3
	164,81
	165,58
	139,1
	не предусм.

	2035
	0,255
	0,291
	газ
	7600
	8379
	47,9
	40,3
	164,81
	165,58
	139,1
	не предусм.

	2036
	0,255
	0,291
	газ
	7600
	8379
	47,9
	40,3
	164,81
	165,58
	139,1
	не предусм.

	2037
	0,255
	0,291
	газ
	7600
	8379
	47,9
	40,3
	164,81
	165,58
	139,1
	не предусм.


Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию.
9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей первоначально планируются на период, соответствующий первой очереди Генерального плана Осиновского муниципального образования Марксовского района Саратовской области, т.е. на период до 2025 года и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы и программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры Осиновского муниципального образования Марксовского района Саратовской области.

9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов отсутсвует.
Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации.
Основная часть социально значимых объектов, крупные общественные здания подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории Осиновского муниципального образования Марксовского района Саратовской области осуществляет МУП «Тепло».
В настоящее время МУП «Тепло» отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а именно:

1.
Владение на праве хозяственного ведения  источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации и тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены  источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью.

На балансе предприятия находятся большая часть магистральных тепловых сетей и более 50% тепловых мощностей источников тепла.

2.
Статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в совокупной системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у предприятия технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчерезациии, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

3.
МУП «Тепло» согласно критериям по определению единой теплоснабжающей организации при осуществлении своей деятельности фактически уже исполняет обязанности единой теплоснабжающей организации, а именно:

а) заключает и надлежаще исполняет договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) надлежащим образом исполняет обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне деятельности;
в)  осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности;

г) будет осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в уполномоченный орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения.

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, рекомендуется утвердить единой теплоснабжающей организацией Осиновского муниципального образования Марксовского района Саратовской области МУП «Тепло».   
Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе, будут иметь следующий вид:

Таблица № 9.1
	Потребители тепловой энергии
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025


	
	Нагрузка (мощность), Гкал/ч



	Централизованное теплоснабжение
	Отопление


	ГВС
	Отопление


	ГВС
	Отопление


	ГВС
	Отопление


	ГВС
	Отопление


	ГВС
	Отопление


	ГВС

	
	0,87
	0
	0,87
	0
	0,87
	0
	0,87
	0
	0,87
	0
	0,87
	0

	Котельная № 32
	0,26
	0
	0,26
	0
	0,26
	0
	0,26
	0
	0,26
	0
	0,26
	0

	Котельная № 34
	0,26
	0
	0,26
	0
	0,26
	0
	0,26
	0
	0,26
	0
	0,26
	0

	Котельная № 38
	0,24
	0
	0,24
	0
	0,24
	0
	0,24
	0
	0,24
	0
	0,24
	0

	Котельная № 46
	0,19
	0
	0,19
	0
	0,19
	0
	0,19
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная № 47
	0,11
	0
	0,11
	0
	0,11
	0
	0,11
	0
	0,11
	0
	0,11
	0


(продолжение)

	Потребители тепловой энергии
	2026-2030
	2031-2037


	
	Нагрузка (мощность), Гкал/ч

	Централизованное теплоснабжение
	Отопление
	ГВС
	Отопление
	ГВС

	
	0,87
	0
	0,87
	0

	Котельная № 32
	0,26
	0
	0,26
	0

	Котельная № 34
	0,26
	0
	0,26
	0

	Котельная № 38
	0,24
	0
	0,24
	0

	Котельная № 46
	0
	0
	0
	0

	Котельная № 47
	0,11
	0
	0,11
	0


Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии запланировано на 2023 год. 

Котельная № 46 ликвидация котельной с установкой у потребителей индивидуальных источников тепла.

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям.

Статьей 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ предусмотрено, что «в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

Бесхозяйных сетей на Осиновского муниципального образования Марксовского района Саратовской области не выявлено. 
Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта российской федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения.

13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии.

Согласно Концепции участия ОАО «Газпром» в газификации регионов Российской Федерации с целью обеспечения эффективности инвестиций разрабатываются Планы-графики синхронизации выполнения Программ газификации регионов Российской Федерации. В рамках их реализации строительство внутрипоселковых газопроводов и подготовка к приему газа потребителей (население, объекты коммунально-бытовой и социальной сферы и др.),  газифицируемых по программе газификации, осуществляется за счет бюджетов различного уровня, иных источников, а также средств потребителей. Финансирование работ по строительству и реконструкции объектов газоснабжения осуществляется за счет средств ООО «Газпроммежрегионгаз» и ОАО «Газпром». Финансирование программ газификации района также осуществляется газораспределительными организациями за счет специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям.

13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии.

Проблемы в организации газоснабжения источников тепловой энергии в Липовском муниципальном образовании отсутствуют.

13.3. Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.

В Осиновском муниципальном образовании Марксовского муниципального района Саратовской области источник тепловой энергии использует в качестве основного вида топлива природный газ. Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения, отсутствуют.

13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения.

Строительство, реконструкция, техническое перевооружение, вывод из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в рамках указанного документа предусмотрены.

13.5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии.

Мероприятия по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не запланированы.

13.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения.

Решения о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения, настоящей схемой теплоснабжения не предусмотрены.

13.7. Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.

Корректировка схемы водоснабжения муниципального образования для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения не требуется.

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения.

В данном разделе рассматриваются существующие и перспективные значения индикаторов развития систем теплоснабжения, а в ценовых зонах теплоснабжения также рассматриваются целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии и результаты их достижения, а также существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории такого поселения.

В рамках данной схемы теплоснабжения индикаторы развития систем теплоснабжения в зоне действия котельных не представлены.

Раздел 15 «Ценовые (тарифные) последствия»

В рамках данной схемы теплоснабжения расчет тарифов методом индексации установленных тарифов на основании Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных Приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 г. №760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» не проводился, ценовые последствия не представлены.
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