Приложение

Обеспечение безопасности труда и предупреждение несчастных случаев на производстве при подготовке и проведении

весенне-полевых работ в 2016 году.

Сохранение жизни и здоровья работников сельскохозяйственной отрасли имеет особое значение.

Большинство нарушений, выявленных в сельскохозяйственных организациях, являются следствием нарушений требований безопасности труда, изложенных в нормативных правовых актах и технических нормативных правовых актах, действующих в отрасли. Нередки случаи, когда к выполнению работ с повышенной опасностью допускаются трактористы-машинисты и работники других профессий, не прошедшие инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда. В ряде сельскохозяйственных организаций отмечаются случаи допуска к эксплуатации технически неисправных тракторов, прицепов и сложной сельскохозяйственной техники, не прошедших ежегодного технического осмотра, также эксплуатация сельскохозяйственных машин и механизмов с отсутствующими защитными кожухами движущихся и вращающихся их частей (цепные, ременные и зубчатые передачи и т.д.), а в процессе ремонта сельскохозяйственных машин и механизмов не принимаются меры к изготовлению и восстановлению защитных ограждений и приспособлений.

В настоящее время перед руководителями и специалистами сельскохозяйственных организаций стоит задача по обеспечению безопасности труда и предупреждению несчастных случаев на производстве при подготовке и проведении весенне-полевых работ в 2016 году.

В целях обеспечения здоровых и безопасных условий труда, профилактики производственного травматизма работников, занятых на весенне-полевых работах, необходимо:

* разработать организационно-технические мероприятия по обеспечению охраны труда на период подготовки и проведения весенне-полевых работ, позволяющие выявлять и оценивать риски травмирования работников;
* проводить с работниками в период весенне-полевых работ инструктаж по охране труда;
* допускать к выполнению работ на машинах, механизмах и оборудовании только работников, имеющих соответствующую квалификацию, прошедших в установленном порядке медицинское освидетельствование, производственное обучение, стажировку, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда;
* проводить предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей и механизаторов, выборочное освидетельствование на предмет нахождения в состоянии алкогольного опьянения в течение рабочей смены, и организовать хранение транспортных средств в специально отведенных местах;
* оборудовать специальные места для кратковременного отдыха и приема пищи работающих в поле.

Обеспечить:

* перевозку работников к месту работы и обратно только на специально оборудованных автомобилях;
* проведение периодического контроля за соблюдением состояния охраны труда;
* безусловное соблюдение требований [Правил по охране труда при ремонте и техническом обслуживании](http://mshp.minsk.by/ochrtrud/mechanizaziya.rtf) сельскохозяйственной техники;
* отстранять от работы (не допускать к работе) работников, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, не прошедших инструктаж, проверку знаний по вопросам охраны труда, не использующих выданные им средства индивидуальной защиты, обеспечивающие безопасность труда;
* приостанавливать работы в случаях возникновения угрозы жизни и здоровью работающих;
* организовать производство почвообрабатывающих, посевных и посадочных работ, а также работ по внесению органических и минеральных удобрений в соответствии с требованиями, изложенными в Правилах по охране труда при производстве и послеуборочной обработке продукции растениеводства.

При организации работы сельскохозяйственных машин и машинно-тракторных агрегатов:

* предусмотреть мероприятия, обеспечивающие безопасность обслуживающего персонала;
* обеспечить соответствие режимов движения при выполнении основных технологических операций технологическим картам, а также защиту движущихся, вращающихся частей машин (карданные, цепные, ременные, зубчатые передачи) для обеспечения безопасности работников;
* производить заправку машин технологическими материалами (семенами, саженцами, рассадой, жидкими, твердыми средствами химизации и горюче-смазочными материалами) за пределами поля с использованием средств механизации;
* проводить смену, очистку и регулировку рабочих органов навесных орудий и машин, находящихся в поднятом состоянии, только после принятия мер, предупреждающих самопроизвольное их опускание.
* осуществлять передвижение к месту производства работ в соответствии с разработанными маршрутами.

 Укомплектовать:

* тракторы, самоходные машины и автомобили медицинской аптечкой;
* машины необходимыми средствами для очистки рабочих органов.

При использовании агрохимикатов:

* проводить работы под руководством агронома или специалиста по защите растений с соблюдением требований соответствующих законодательных актов;
* обеспечить работников комплектом индивидуальных защитных средств (спецодежда, спецобувь, респиратор, резиновые перчатки, резиновый фартук, защитные очки);
* обеспечить все места работы с пестицидами и минеральными удобрениями медицинскими аптечками;
* запретить нахождение людей ближе 15 м и превышение установленной скорости движения при работе агрегатов для внесения минеральных и органических удобрений;

*не допускать к эксплуатации:*

* автомобили, тракторы, сельскохозяйственные машины и агрегаты, не отвечающие требованиям безопасности, не прошедшие ежегодный государственный технический осмотр;
* машины со снятыми защитными кабинами или внешними защитными каркасами;
* автомобили, тракторы и другую самоходную технику без противооткатных упоров и средств для тушения пожара;

*запретить:*

* запуск машин при помощи буксирования или путем скатывания с уклона;
* очистку или технологическую регулировку рабочих органов на движущемся агрегате или при работающем двигателе;
* подъем или спуск работников на движущиеся машины и агрегаты;
* нахождение в кабине трактора и на участке производства работ людей, не связанных с выполнением данного технологического процесса;
* работу на неисправных машинах и машинно-тракторных агрегатах.

Соблюдение законодательства в области охраны труда  - всегда гарантия успешного, продуктивного и безопасного труда работников.